Запустить p2mqrouter открывает ini-файл роутера. ОК - роутер запускается (погасить его можно только "ручками" ctrl+c или закрыть окно)
Можно его не запускать, а подключаться к любому другому роутеру.

Подключиться - инициализация cgate и параметры подключения к роутеру.

В "Параметры окружения" строка инициализации сигейта:
ini=test.ini;subsystems=mq,replclient,replserver,ereplclient;key=<ключ сертификации> 

в ini: 
 - файл с секцией p2syslog в самом простом случае
в subsystems: 
 - mq - это посылка mq сообщений (например, выставление заявок в спектра)
 - replclient - получение реплики
 - ereplclient - получение е реплики (в клиентском cgate не поддерживается)
 - replserver - раздача реплики (в клиентском cgate не поддерживается)
в key:
 - ключ сертификации приложения
 
В "Параметры соединения" строка подключения к роутеру. Такая:
p2lrpcq://127.0.0.1:4110;app_name=replspy_test

Далее добавляем подписчики (входные потоки) и публикаторы (для отправки сообщений)

Публикатор добавляется в спектру строкой вида:
p2mq://FORTS_SRV;category=FORTS_MSG;timeout=2000;name=test1
для некоторых сервисов нужно добавлять свойство format:
p2mq://SOFTWARE_AUTH;category=CERT_MSG;format=raw;timeout=2000;name=test2

логи под линуксом в искать в ~/local/share/replspy/
под windows если это установленная через msi версия то в C:\Users\USERNAME\AppData\Local\replspy\replspy\ 
если zip то в каталоге приложения
